**Aufgabe 26:**

An den Übergängen von einer Farbe zur anderen Farbe gibt es einen Bereich, wo der Farbsensor eine Mischfarbe erkennt, die nicht als Farbe codiert ist. Diese Mischfarben werden dann mit dem Farbcode „0“, „keine Farbe“ erkannt und als „Grau“ behandelt.